***ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА***

**Предмет јавне набавке у отвореном поступку број:** **1556-08-07/21je јавна набавка-добра- ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРНИЦУ** Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница која обухвата:

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број | Предмет Набавке |
| 1. | Машина за прање веша:  -тип грејања: електрично;  -капацитет пуњења : 18-20 kg сувог веша;  -брзина бубња при центрифугирању: минимум 980 ob/min;  -фактор G: 400;  -Када и бубањ од нерђајућег челика AISI304;  -Управљање машином је преко микропроцесора;  -Аутоматски систем вагања који детектује количину веша убаченог у машину и користи само неопходну количину људских ресурса и на тај начин смањује време прања и потрошњу;  -Дисплеј са битним параметрима прања на српском језику;  -Једноставан, модеран и интерактиван интерфејс намањен за пет нивоа корисника;  -Могућност креирања конторлног сиситема конектованог преко Wi-Fi-a na Cloud;  -Запремина бубња: минимум 180 dm³;  -Пречник врата: минимум 460 mm;  -Потрошња воде по циклусу (за 100% номиналног капацитета) максимум 154 l;  -Прукључак струје: 400 V/3N/50-60 Hz;  -Укупна снага максимум 21,36 kW;  -Димензије (ŠxDxV): 970x940x1460мм +/-2%;  -Нето тежина: 385 kg +/-2%;  -Ниво буке: до 65 dB;  -Код израде машине морају бити задовољени стандарди: ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015; |
| 2. | Машина за сушење веша:  -тип грејања: електрично;  -Капацитет пуњења: 15-17 kg веша по пуњењу;  -Запремина бубња: минимум 300dm³  -Пречник и дубина бубња: Ø 0761-660мм +/- 20%;  -Отвор врата (стаклена врата): минимум Ø 612 mm;  -Електронски програматор са 35 подесивих циклуса. 10 циклуса је већ подешено.  -Користи технологију инвертера, са могућношћу промене свих параметра сушења, од брзине бубња до температуре и тајминга, директно са тастатуре и током циклуса;  -Аутоматска промена смера окретања бубња путем инвертера;  -Систем директног преноса снаге уместо каишева;  -Бубањ од INOХ-а;  -Прикључни напон; 400V/3N/50Hz;  -Укупна снага: 12,50 kW +/- 2%;  -Димензије (ŠxDxV): 795х970х1290mm +/- 2%;  -Нето тежина: 134 kg +/- 2%;  -Ниво буке: 64 dB;  -Код израде машине морају бити задовољени стандарди: ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 |

***Напомена:***

*Карактеристике и квалитет понуђених добара, која се испоручују, морају у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету садржаним у техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, у складу са обавезујућим стандардима и принудним прописима за ту врсту добара.*