***Образац - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

**За јавну набавку у отвореном поступку број:** **1556-08-07/21-добра- ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРНИЦУ** Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | Назив артикла  1 | **Јед. мере**  **2** | **Количина**  **3** | **Цена без ПДВ-а**  **4** | **Цена са ПДВ-ом**  **5** | **Укупна вредност без ПДВ-а**  **6 (3x4)** | **Укупна вредност са ПДВ-ом**  **7(3x5)** |
| **1** | -**Машина за прање веша**  -тип грејања: електрично;  -капацитет пуњења : 18-20 kg сувог веша;  -брзина бубња при центрифугирању: минимум 980 ob/min;  -фактор G: 400;  -Када и бубањ од нерђајућег челика AISI304;  -Управљање машином је преко микропроцесора;  -Аутоматски систем вагања који детектује количину веша убаченог у машину и користи само неопходну количину људских ресурса и на тај начин смањује време прања и потрошњу;  -Дисплеј са битним параметрима прања на српском језику;  -Једноставан, модеран и интерактиван интерфејс намањен за пет нивоа корисника;  -Могућност креирања конторлног сиситема конектованог преко Wi-Fi-a na Cloud;  -Запремина бубња: минимум 180 dm³;  -Пречник врата: минимум 460 mm;  -Потрошња воде по циклусу (за 100% номиналног капацитета) максимум 154 l;  -Прукључак струје: 400 V/3N/50-60 Hz;  -Укупна снага максимум 21,36 kW;  -Димензије (ŠxDxV): 970x940x1460мм +/-2%;  -Нето тежина: 385 kg +/-2%;  -Ниво буке: до 65 dB;  -Код израде машине морају бити дозвољени стандарди: ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;Машина за прање веша | **ком** | **3** |  |  |  |  |
| **2.** | **Машина за сушење веша**  -тип грејања: електрично;  -Капацитет пуњења: 15-17 kg веша по пуњењу;  -Запремина бубња: минимум 300dm³  -Пречник и дубина бубња: 0761-660мм +/- 20%;  -Отвор врата (стаклена врата): минимум Ø 612 mm;  -Електронски програматор са 35 подесивих циклуса. 10 циклуса је већ подешено.  -Користи технологију инвертера, са могућношћу промене свих параметра сушења, од брзине бубња до температуре и тајминга, директно са тастатуре и током циклуса;  -Аутоматска промена смера окретања бубња путем инвертера;  -Систем директног преноса снаге уместо каишева;  -Бубањ од INOХ-а;  -Прикључни напон; 400V/3N/50Hz;  -Укупна снага: 12,50 kW +/- 2%;  -Димензије (ŠxDxV): 795х970х1290mm +/- 2%;  -Нето тежина: 134 kg +/- 2%;  -Ниво буке: 64 dB;  -Код израде машине морају бити задовољени стандарди: ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 | **ком** | **2** |  |  |  |  |
|  | **УКУПНА ВРЕДНОСТ:**  ***СА УРАЧУНАТИМ ТРОШКОВИМА ИСПОРУКЕ, МОНТАЖЕ И ОБУКЕ***  **:** |  | | | |  |  |

Понуђеним ценама привредни субјект тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у реализацији набавке**.**

***УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ***

1. У колони 4 – уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ-а.
2. У колони 5- уписати јединичну цену добра са ПДВ-ом.
3. У колини 6- уписати укупну вредност из понуде без ПДВ-а.
4. У колони 7- уписати укупну вредност са ПДВ-ом.

|  |
| --- |
| *Укупна вредност без ПДВ-а (уписује се укупна вредност без ПДВ-а из образца структуре цена)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* |
| *Укупна вредност са ПДВ-ом (уписује се укупна вредност са ПДВ-ом из образца структуре цена)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* |
| *Важност понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (* ***не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда****)* |
| *Рок испоруке****: 30 дана од дана потписивња уговора са изабраним понуђачем.*** |
| *Рок плаћања:****Плаћање се врши на рачун Извршиоца у року од 45 дана од дана приjeмa фактуре, односно по обезбеђивању средстава од стране Ресорног министарства.*** |
| *Гарантни рок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Минимум 2 године од дана**примопредаје добара).* |

***Напомена:***

* Понуђач је у обавези да достави **КАТАЛОГ/**каталошку страну произвођача са сликама понуђеног добра са детаљним техничким карактеристикама из којих наручилац на несумљив начин може утврдити техничке карактеристике понуђених добара.
* Понуђач –сервисер треба да гарантује набавку оргиналних делова 5 година након истека гаранције испорученог добра. Уз понуду понуђач –сервисер потребно је да достави **ИЗЈАВУ** под материјалном и кривичном одговорношћу да ће одржавати и сервисирати у гарантном року понуђена добра оргиналиним резервним деловима као и да ће обезбедити упутство за употребу машина и обучити особље за рад са машинамa.