***ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА***

**Предмет јавне набавке у отвореном поступку број:** **358-06-02/22 je јавна набавка-добра- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА за потребе** Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница која обухвата:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б** | **Назив артикла**  1 | **Јед. мере**  **2** | **Количина**  **3** |
| **1** | **Болнички кревет – електрични**   Број мотора: 4 (Linak или сличног квалитета)  Погонски систем 24 V  Исправљач струје 220 V/24 V интегрисан на кревету испод лежеће површине  Даљинске команде за пацијента и болнички персонал са закључавањем свих функција кревета (Linak или сличног квалитета)  Број точкова 4 (са кочницом)  Конструкција од металних профила завршно заштићен eлeктрoстaтскoм бojoм oтпoрнoм нa дeзинфeкциoнa срeдствa и срeдствa зa прaњe, чеоне и бочне стране од дрвета. Бочне стране су од пуног дрвета и могу се спуштати и подизати до нивоа лежеће површине  База кревета на коју належе душек је од латофклекса  Висина подесива од 40 до 80 цм ± 2 цм  Укупна дужина кревета 225 цм ± 2 цм  Укупна ширина кревета 100 цм ± 2 цм  Формирање кардиолошке столице  Максимална тежина корисника 140 кг  Подизање ногу 30º ± 2 цм  Подизање узглавља  до 80 – 85 º | **ком** | **34** |
| **2.** | **Ноћни ормарић у вези са хранилицом**  Горња табла од АБС-а. Заштићен електрстатичком епокси бојом на 180 степени, 4 ротирајућа точка димензије 50мм од тога 2 са кочницом. Садржи једну фиоку и одвојени ормарић са једном полицом. Хранилица од АБС пластике. Подесива по висини помоћу гасне опруге. Укупна тежинa ноћног ормарића 35кг. Димензије укупне: 60 x 40 x 85цм±2cm | **ком** | **34** |
| **3.** | **Антидекубитус душек**  Душек из једног дела израђен од полиуретан пене густине  37 кг / м3 профилисане тако да се може користити на креветима који имају могућност подешавања лежеће платформе (попречни усечени канали на 2/3 душека), дебљина  140 мм, антибактеријска и непропусна навлака са рајсфешлусом (скидива), навлака негорива и перива на 95 º | **ком** | **34** |
| **4.** | **Инвалидска колица механичка**  предње и задње пуне гуме од полиуретан пене  - механизам за брзо скидање задњих точкова  - наслони руку, који су закошени, како би омогућили кориснику да приђу столу  - наслони руку обложени су квалитетном пеном;  - дупле маказе на раму за склапање  - ширина седишта 48-50цм  - укупна тежина до 18кг, носивост 130 кг | **ком** | **30** |
| **5.** | **Антидекубитус душек са компресором**  Димензије душека : 200 x 90 x 7цм Број ћелија душека: 130 Душек продужен на врху и дну са траком дужине 50цм које служе за боље фиксирање душек на кревет. Материјал: ПВЦ Тежина корисника до 130кг Компресор: 230V 50/60 Херца Циклус пуњења: 6 мин. Излазни притисак: 40-100 ммХг Капацитет компресора: 6-8 л/мин | **ком** | **27** |
| **6.** | **Кревет за купање - механички**  Кревет за купање пацијената, механички подесив по висини 60 цм ± 2 цм до 95 цм ± 2 цм, са коритом дужине 205 цм ± 2 цм и ширине 75 цм ± 2 цм, за купање које се може нагнути уз помоћ гасне опруге до 5 º у циљу одвода воде током и након туширања.  Конструкција од челика.  Корито од ПВЦ–а. Точкови димензије 125 мм, са кочницама за потпуну блокаду.  Обориве бочне стране до 180 º ради лакшег трансфера пацијената.  Максимална носивост најмање 180 кг. | **ком** | **1** |
| **7.** | **Сталак за инфузију**  израђен од челичних профила заштићених пластификацијом . Покретан са точковима. Подесив по висини. Висина од 120цм до 220цм.Носивост: Минимум 20кг. | **ком** | **4** |
| **8.** | **Параван дводелни**  Израђен од алуминијума. Максимална тежина 8кг. Димензија једног панела: širina 55цм x 170цм± 2 цм. | **ком** | **4** |
| **9.** | **Колица за купање корисника**  -Рам од алуминијума.  -Седиште и наслон израђени од меке пластике како би истовремено била удубна али и погодна за дезинфекцију  -Максимална тежин акорисника 150кг  -4 точка величине 5”, два са кочницама  -Укупна ширина 55цм±2cм  -Укупна дубина 70цм±2cм  -Ширина седишта 50цм±2cм  -Висина наслона леђа 90цм±2cм  -Једноделна папучица за ноге  -Тежина колица максимум 10 кг  -Подесива висина седишта од подлоге 50цм до 60цм±2cм  (универзална за све висине wc шоља) | **ком** | **1** |

***Напомена:***

* *Понуђач је у обавези да достави* ***Оригиналан каталог:*** *Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталозима (оригинални каталог или флајер издат од стране произвођача) из којих наручилац на несумљив начин може утврдити техничке карактеристике понуђених добара.*
* *Карактеристике и квалитет понуђених добара, која се испоручују, морају у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету садржаним у техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, у складу са обавезујућим стандардима и принудним прописима за ту врсту добара.*

Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_