***ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА***

**Предмет јавне набавке у отвореном поступку број:** **774-01-01/24 je јавна набавка-добра- НАМЕШТАЈ – НОВ за потребе** Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница која обухвата:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив артикла**  **1** | **Јед. мере**  **2** | **Количина**  **3** |
| 1. | **Кревети дрвени-самац**  Карактеристике:  - Кревет самац израђен од пуног дрвета парене букoвине. Летвице на које се ставља душек су такође од буковог дрвета.  - Димензије кревета: дужина 200cm X ширина 90cm.  - Дебљина странице кревета је 2 cm  - Дебљина узглавља је 4 cm, висина узглавља је 70 cm.  У колико кревет захтева склапање и монтажу то је у обавези испоручиоца приликом испоруке истих. | ком | 30 |
| 2. | **Столице металне**  Карактеристике:  - Тапацирано седиште и наслон у штофу или еко кожи по избору наручиоца.  - Пластична облога доњег дела седишта и наслона.  - Носивост столице 120 кg.  - Димензија 86/47/43 cm.  Столице је потребно да могу да се слажу једна на другу. | ком | 200 |
| 3. | **Клупе дрвене**  Карактеристике:  - Дрвена клупа, металне конструкције , пластифицирана у боји по избору наручиоца.  - Седиште и наслон тапацирани у еко кожи по боја избору наручиоца.  - Димензије клупе 150 X 45 X 80 cm (висина седалног дела 45 cm)  - Цеви попречног пресека 30 x 30 mm. | ком | 10 |
| 4. | **Комоде без ногица**  Карактеристике:  - Двокрилна комода са фиоком Која се израђује од универа d=18mm, у дезену и по избору наручиоца са кантовима у АBS траци d= 2 mm.  - Комода мора да поседује 1 фиоку која је окована квалитетним клизачима.  - У унутрашњости комоде мора да се налази полица померљива по висини.  - На додиру страница комоде са подом поставити нивелационе стопице.  - Димензије комоде 80 x 35 x 84 cm  У колико комода захтева склапање и монтажу то је у обавези испоручиоца приликом испоруке исте. | ком | 30 |
| 5. | **Двосед**  Карактеристике:  - Двосед израђен од квалитетног мебл штофа чија конструкција је направљена од буковог дрвета.  - Унутрашњост двоседа: ливинг испуњен PU пеном 25kg/m3.  - Двосед има функцију развлачења, чија површина за спавање је дужина 120 cm X ширина 95 cm.  - Укупна димензија двоседа је 160 x 101 x 83 cm. | ком | 10 |
| 6. | **Ормар- двокрилни**  Карактеристике:  - Ормар двокрилни за качење гардеробе израђен од универа d=18mm у дезену по избору наручиоца са кантовима у АBS траци d=2mm.  - Унутрашњост поседује оклагију за качење гардеробе и полицу.  - На врата се постављају бравице високог квалитета и металне ручице. Врата се окивају квалитетним клап шаркама.  - На додиру страница ормара са подом поставити нивелационе стопице.  - Димензије ормара : 800x 500x 2000mm  У колико ормар захтева склапање и монтажу то је у обавези испоручиоца приликом испоруке исте. | ком | 20 |
| 7. | **Трпезаријски столови**  Карактеристике:  - Плоча стола мора да је израђен од шпер плоче d=18mm са влагоотпорним лепком, горња плоча је пресвучена HPL ламинатом, кантована АBS траком d= 2mm.  - Ноге и саргови израђени од масива, бајцовани, лакирани PU лаком у два наноса са међуфазним брушењем.  - Димензије стола Š80xD120xV75 cm  У колико трпезаријски стол захтева склапање и монтажу то је у обавези испоручиоца приликом испоруке исте. | ком | 10 |
| 8. | **Баштенске гарнитуре – комплет**  Карактеристике:  Баштенска гарнитура подразумева комплет који се састоји од 1 стола и 4 столице и то:  - Сто је потребно да буде израђен од алуминијума и вештачког дрвета.  - Димензија стола Š90xD150xV74 cm  - 4 столице су израђене од челика и петана(вештачки плетени материјал).  - Димензије столице 58 x 87 x 62 cm.  Столице је потребно да могу да се слажу једна на другу. | ком | 10 |
| 9. | **Баштенски столови са клупама-комплет**  Карактеристике:  Баштенски столови са клупама подразумевају 1 сто и две клупе у комплету и то:  - Баштенски сто је израђен од алуминијума(конструкција), а плоча стола од вештачког дрвета у црној боји.  - Димензије стола Š90xD150xV74 cm.У црној боји. Š90xD150  - Баштенска клупа је израђена од челика (конструкција) и вештачког дрвета у црној боји.  - Седални део клупе је димензије: Š120xV42xDub35cm | ком | 10 |
| 10. | **Фотеље-клуб фотеља потковица**  Карактеристике:  - Фотеља треба да има древени корпус, који се ослања на пластичне ногице. Тапацирана у штофу или еко кожи по избору наручиоца.  - Носивост 120kg.  - Димензија 73/75/44 cm | ком | 4 |
| 11. | **Канцеларијске столице**  Карактеристике:  - Радна столица ергономског дизајна која поседује гасни механизам за подизање столице,фиксни руконаслон  - Седиште и наслон тапацирани у штофу или еко кожи по избору наручиоца.  - Столица поседује асинхро механизам.  - Носивост 120 kg  - Дим.103-110,5/11,5-119 cm x 50 x 47 cm(одступање +/-5 %) | ком | 4 |
| 12. | **Компијутерске столице**  Карактеристике:  - Столице са високим наслоном,седиште и наслон тапацирани у боји по избору наручиоца  - Тилт механизам, са телескопском облогом за гасни цилиндар GHB, подешавање висине са гасним цилиндром  - пластична база са точкићима | ком | 4 |
| 13. | **Мултифункционална столица**  Карактеристике:  - Тапацирана са повишеним наслоном за главу  - са 4 точка (минимум 125mm) са две нагазне кочнице чијим притиском било које од две кочнице се блокирају сви точкови (централна кочница)  - Попречна шипка (ручка) на наслону леђа која служи за гурање.  - Наслон леђа подесив по углу повлачењем механизма који се налази на попречној шипки на наслону леђа  - Додатне тапациране, подешавајуће потпоре за боље држање корисника (обострано бочно, изнад наслона за руке)  - Наслон за руке подесив по висини, минимум 25 cm  - Припадајући сто од тврде пластике (ради дезинфекције) који се може лако монтирати и подешавати по дубини  - Укупна ширина 70 cm  - Укупна дужина 80 cm  - Укупна висина 135 цм ±2 цм  - Ширина седалног дела 55 cm ±2 cm  - Висина седишта 55 cm ±2 cm  - Могућност подешавања угла седалног дела минимун 10°  - Дубина седишта 50 cm ±2 cm  - Висина наслона леђа минимум 80 cm  - Тежина максимум 35 kg  - Минималан услов за носивост колица 140 kg | ком | 1 |
| 14. | **Кревет дрвени са даљинским управљачем**  Карактеристике:  - Погонски систем 24 V  - Исправљач струје 220 V/24 V интегрисан на кревету испод лежеће површине  - Даљинске команде  - База кревета на коју належе душек је од латофклекса  - Максимална укупна дужина кревета 205 cm  - Минималан услов за носивост кревета 150 kg  - Подизање узглавља до 70 – 75 º | ком | 10 |

***Напомена:***

* *Понуђач је у обавези да путем портала достави* ***Оригиналан каталог****:*

*Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталозима (оригинални каталог или флајер издат од стране произвођача или достављањем линк адресе сајта произвођача ) из којих наручилац на несумљив начин може утврдити техничке карактеристике понуђених добара.*

* *Понуђач је у обавези да до 13.05.2024.г. до 10 сати ( дан отварања понуда) на адресу наручиоца - Дом за децу и лица ометена у развоју “Др Никола Шуменковић“ Стамница,Српских Владара број 83. село Стамница, 12300 Петровац на Млави, достави* ***један узорак*** *за ставку под бројем 13. из обрасца структуре цена и техничке спецификације –****Мултифункционална столица*** *са траженим карактеристикама*
* *Карактеристике и квалитет понуђених добара, која се испоручују, морају у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету садржаним у техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, у складу са обавезујућим стандардима и принудним прописима за ту врсту добара.*

Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_