***ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА***

**Предмет јавне набавке у отвореном поступку број:** **774-01-01/24 je јавна набавка-добра- НАМЕШТАЈ – НОВ за потребе** Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница која обухвата:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив артикла****1** | **Јед. мере****2** | **Количина****3** |
| 1. | **Кревети дрвени-самац**Карактеристике:- Кревет самац израђен од пуног дрвета парене букoвине. Летвице на које се ставља душек су такође од буковог дрвета. - Димензије кревета: дужина 200cm X ширина 90cm. - Дебљина странице кревета је 2 cm- Дебљина узглавља је 4 cm, висина узглавља је 70 cm. У колико кревет захтева склапање и монтажу то је у обавези испоручиоца приликом испоруке истих.  | ком | 30 |
| 2. | **Столице металне**Карактеристике:- Тапацирано седиште и наслон у штофу или еко кожи по избору наручиоца.- Пластична облога доњег дела седишта и наслона.- Носивост столице 120 кg. - Димензија 86/47/43 cm.Столице је потребно да могу да се слажу једна на другу. | ком | 200 |
| 3. | **Клупе дрвене**Карактеристике:- Дрвена клупа, металне конструкције , пластифицирана у боји по избору наручиоца. - Седиште и наслон тапацирани у еко кожи по боја избору наручиоца.- Димензије клупе 150 X 45 X 80 cm (висина седалног дела 45 cm)- Цеви попречног пресека 30 x 30 mm. | ком | 10 |
| 4. | **Комоде без ногица**Карактеристике:- Двокрилна комода са фиоком Која се израђује од универа d=18mm, у дезену и по избору наручиоца са кантовима у АBS траци d= 2 mm. - Комода мора да поседује 1 фиоку која је окована квалитетним клизачима. - У унутрашњости комоде мора да се налази полица померљива по висини. - На додиру страница комоде са подом поставити нивелационе стопице.- Димензије комоде 80 x 35 x 84 cmУ колико комода захтева склапање и монтажу то је у обавези испоручиоца приликом испоруке исте. | ком | 30 |
| 5. | **Двосед**Карактеристике:- Двосед израђен од квалитетног мебл штофа чија конструкција је направљена од буковог дрвета. - Унутрашњост двоседа: ливинг испуњен PU пеном 25kg/m3. - Двосед има функцију развлачења, чија површина за спавање је дужина 120 cm X ширина 95 cm.- Укупна димензија двоседа је 160 x 101 x 83 cm. | ком | 10 |
| 6. | **Ормар- двокрилни**Карактеристике:- Ормар двокрилни за качење гардеробе израђен од универа d=18mm у дезену по избору наручиоца са кантовима у АBS траци d=2mm. - Унутрашњост поседује оклагију за качење гардеробе и полицу.- На врата се постављају бравице високог квалитета и металне ручице. Врата се окивају квалитетним клап шаркама.- На додиру страница ормара са подом поставити нивелационе стопице.- Димензије ормара : 800x 500x 2000mm У колико ормар захтева склапање и монтажу то је у обавези испоручиоца приликом испоруке исте. | ком | 20 |
| 7. | **Трпезаријски столови**Карактеристике:- Плоча стола мора да је израђен од шпер плоче d=18mm са влагоотпорним лепком, горња плоча је пресвучена HPL ламинатом, кантована АBS траком d= 2mm. - Ноге и саргови израђени од масива, бајцовани, лакирани PU лаком у два наноса са међуфазним брушењем.- Димензије стола Š80xD120xV75 cmУ колико трпезаријски стол захтева склапање и монтажу то је у обавези испоручиоца приликом испоруке исте. | ком | 10 |
| 8. | **Баштенске гарнитуре – комплет**Карактеристике:Баштенска гарнитура подразумева комплет који се састоји од 1 стола и 4 столице и то:- Сто је потребно да буде израђен од алуминијума и вештачког дрвета. - Димензија стола Š90xD150xV74 cm - 4 столице су израђене од челика и петана(вештачки плетени материјал).- Димензије столице 58 x 87 x 62 cm. Столице је потребно да могу да се слажу једна на другу. | ком | 10 |
| 9. | **Баштенски столови са клупама-комплет**Карактеристике:Баштенски столови са клупама подразумевају 1 сто и две клупе у комплету и то:- Баштенски сто је израђен од алуминијума(конструкција), а плоча стола од вештачког дрвета у црној боји. - Димензије стола Š90xD150xV74 cm.У црној боји. Š90xD150- Баштенска клупа је израђена од челика (конструкција) и вештачког дрвета у црној боји. - Седални део клупе је димензије: Š120xV42xDub35cm  | ком | 10 |
| 10. | **Фотеље-клуб фотеља потковица**Карактеристике:- Фотеља треба да има древени корпус, који се ослања на пластичне ногице. Тапацирана у штофу или еко кожи по избору наручиоца.- Носивост 120kg. - Димензија 73/75/44 cm | ком | 4 |
| 11. | **Канцеларијске столице**Карактеристике:- Радна столица ергономског дизајна која поседује гасни механизам за подизање столице,фиксни руконаслон- Седиште и наслон тапацирани у штофу или еко кожи по избору наручиоца. - Столица поседује асинхро механизам.- Носивост 120 kg- Дим.103-110,5/11,5-119 cm x 50 x 47 cm(одступање +/-5 %) | ком | 4 |
| 12. | **Компијутерске столице**Карактеристике:- Столице са високим наслоном,седиште и наслон тапацирани у боји по избору наручиоца- Тилт механизам, са телескопском облогом за гасни цилиндар GHB, подешавање висине са гасним цилиндром- пластична база са точкићима | ком | 4 |
| 13. | **Мултифункционална столица**Карактеристике:- Тапацирана са повишеним наслоном за главу- са 4 точка (минимум 125mm) са две нагазне кочнице чијим притиском било које од две кочнице се блокирају сви точкови (централна кочница)- Попречна шипка (ручка) на наслону леђа која служи за гурање.- Наслон леђа подесив по углу повлачењем механизма који се налази на попречној шипки на наслону леђа- Додатне тапациране, подешавајуће потпоре за боље држање корисника (обострано бочно, изнад наслона за руке)- Наслон за руке подесив по висини, минимум 25 cm- Припадајући сто од тврде пластике (ради дезинфекције) који се може лако монтирати и подешавати по дубини- Укупна ширина 70 cm - Укупна дужина 80 cm- Укупна висина 135 цм ±2 цм- Ширина седалног дела 55 cm ±2 cm- Висина седишта 55 cm ±2 cm- Могућност подешавања угла седалног дела минимун 10°- Дубина седишта 50 cm ±2 cm- Висина наслона леђа минимум 80 cm- Тежина максимум 35 kg - Минималан услов за носивост колица 140 kg | ком | 1 |
| 14. | **Кревет дрвени са даљинским управљачем**Карактеристике:- Погонски систем 24 V- Исправљач струје 220 V/24 V интегрисан на кревету испод лежеће површине- Даљинске команде - База кревета на коју належе душек је од латофклекса- Максимална укупна дужина кревета 205 cm - Минималан услов за носивост кревета 150 kg- Подизање узглавља до 70 – 75 º | ком | 10 |

***Напомена:***

* *Понуђач је у обавези да путем портала достави* ***Оригиналан каталог****:*

 *Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталозима (оригинални каталог или флајер издат од стране произвођача или достављањем линк адресе сајта произвођача ) из којих наручилац на несумљив начин може утврдити техничке карактеристике понуђених добара.*

* *Понуђач је у обавези да до 13.05.2024.г. до 10 сати ( дан отварања понуда) на адресу наручиоца - Дом за децу и лица ометена у развоју “Др Никола Шуменковић“ Стамница,Српских Владара број 83. село Стамница, 12300 Петровац на Млави, достави* ***један узорак*** *за ставку под бројем 13. из обрасца структуре цена и техничке спецификације –****Мултифункционална столица*** *са траженим карактеристикама*
* *Карактеристике и квалитет понуђених добара, која се испоручују, морају у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету садржаним у техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, у складу са обавезујућим стандардима и принудним прописима за ту врсту добара.*

 Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_