***ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА***

Предмет јавне набавке у отвореном поступку , број : **1919-10-08/25** je јавна набавка радова – **РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ У II ПАВИЉОНУ " Радови на текућим поправкама и одржавању у II Павиљону** *",* за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница

 У току извођења радова, извођач је дужан да употребљи материјал првокласног квалитета, а радови изведени стручном радном снагом и по важећим прописима и стандардима за предметну врсту радова.

 Извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима у објекту, тј. да се не оштете делови других инсталација и објекта. Извођач радова одговоран је и сноси трошкове у колико услед немарности и нестручности оштети остале радове и инсталације објекта. Изабрани понуђач даје гаранцију за исправност изведених радова у року који се одређује Уговором.

 При извођењу радова морају бити примењене мере безбедности и здравља на раду

(заштита на раду) за све раднике**.**

У доле представљеном табеларном приказу, приказан је опис радова, са јединицама мера, количинама и траженим карактеристикама

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б.** | **Назив/опис радова****1** | **Јед.****мере****2** | **Количина****3** |
| **1.** | Реконструкција кровног покривача замена напрслих црепова до 30% (укупна површна кровног покривача 200 м² ) и уградња жљебњака у малтеру | м² | 200 |
| **2.** | Замена иструлеле дрвене ламперије на стреји крова и на тераси испред улаза у павиљон. Замена подразумева демонтажу/скидање старе ламперије и постављање /уградњу нових ОСБ табли (9 мм) као и фарбање ОСБ табли и стубова на тераси ,сандолином. | м² | 100 |
| **3.** | Демонтажа старих и уградња нових пластифицираних хоризонталних и вертикалних олука и окапницама и ветар лајсне по метру дужном | м | 100 |
| **4.** | Обијање оронулог малтера и старе фасаде на спољашњим зидовима и темељу објекта, санација спољашних зидова малтерисањем делова где је опао или је скинут стари малтер.Укупна димензија спољашњих зидова и темељу објекта је 200 м² | м² | 200 |
| **5.** | Уградња минералне подлоге на свим спољашним зидовима и уградња завршне фасаде (2мм ) у боји коју ће наручилац одабрати | м² | 200 |
| **6.** | Демонтажа старих унутрашњих врата | ком | 8 |
| **7.** | Обијање зидних и подних керамичких плочица у купатилима и у кухињи са изношењем шута .  | м² | 190 |
| **8.** | Крпљење и санирање унутрашњих зидова и плафона и уградња акрилне подлоге  | м² | 280 |
| **9.** | Глетовање у два слоја-шмирглање и фарбање унутрашнјих зидоваи плафона у боји коју наручилац изабере | м² | 280 |
| **10.** | Фарбање зидова унутрашњих од пода до висине 1,5м уљаном бојом по избору наручиоца у два премаза  | м2 | 100 |
| **11.** | Израда хидро изолације на зидовима и подовима оба купатила и кухиње. Хидро изолацију израдити од пода до висине 1,5м.  | м2 | 80 |
| **12.** | Набавка, транспорт и уградња шест унутрашњих алуминијумских врата Димензије 90x205 цм. | ком | 6 |
| **13.** | Набавка, транспорт и уградња двоје унутрашњих алуминијумских врата Димензије 70x205 цм. | ком | 2 |
| **14.** | Набавка, транспорт и уградња једних спољних ПВЦ врата Димензије 100x125 цм. | ком | 1 |
| **15.** | Набавка транспорт и уградња двоје унутрашњих алуминијумских врата Димензије 90x200 цм . | ком | 2 |
| **16.** | Поправка већ постављених пвц прозора (4 ком) Димензије 140x140 цм. | паушално | 1 |
| **17.** | Пажљива демонтажа старих и набавка, транспорт и уградња нових ПВЦ прозора Димензије 140 x140 цм Обрачун по комаду | ком | 5 |
| **18.** | Пажљива демонтажа старих и набавка, транспорт и уградња нових ПВЦ прозора Димензије 120 x 80 цм. | ком | 2 |
| **19.** | Облагање подова подним неклизајућим керамичким плочицама прве класе димензија 30 х30 cm и фуговање . | м² | 130 |
| **20.** | Облагање зидова керамичким плочицама прве класе димензија 30 х 30 cm и фуговање . | м² | 90 |
| **21.** | Набавка и уградња лед панела 60 x 60, јачине 24v на постојећим инсталационим местина | ком | 12 |
| **22.** | Уградња алуминијумске ламперије на плафону купатила.Боја ламперије по избору наручиоца  | м² | 15 |
| **23.** | Демонтажа старих и набавка нових и уградња умиваоника дим. 60 х 50 cm, беле боје са батеријом и ојачаним носачима прилагођено лицима ометеним у развоју.. | ком. | 3 |
| **24.** | Демонтажа старе, набавка и уградња нове ВЦ шоље беле боје са казанчетом .  | ком | 1 |
| **25.** | Набавка и уградња 2 нове ВЦ шоље беле боје директно на довод воде са одговарајућим кугла вентилом(без казанчета) .  | ком | 2 |
| **26.** | Набавка и уградња четири комада сливника за купатила 10 x10 цм | ком | 4 |
| **27.** | Набавка и уградња три једноручне туш батерије | ком | 3 |
| **28.** | Набавка и уградња свих потребних водоводних вентила | паушал | 1 |
| **29.** | Набавка и уградња 2 комада радијатора димензије100 x 65 цм са вентилима | ком | 2 |
| **30.** | Фарбање 10 постојећих радијатора(100 x65 цм) | паушал | 1 |
| **31.** | Фарбање 100 м радијаторских цеви | паушал | 1 |
| **32.** | Замена 10 м црних цеви за грејање | м | 10 |
| **33.** | Чишћење објекта и одношење шута на депонију | паушал | 1 |

***Напомене:* Извођач радова је у обавези да води грађевински дневник за изведене радове .**

***ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ***

Обилазак локације је пожељан (али не и обавезан) како би потенцијални Привредни субјект детаљно прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Заинтересовани потецнцијални Привредни субјект је дужан да свој обилазак најави писменим путем најкасније до **10.10.2025**.године на маил адресу: posta@stamnicazavod.org.rs или да поднесу захтев наручиоцу путем сандучета на нивоу поступка набавке. Приликом обиласка локације, потенцијалном Привредном субјекту биће издата потврда о обиласку исте, коју ће приложити уз понуду.

**Свим заинтересованим понуђачима обилазак локације биће омогућен**

**дана 13.10.2025.године у периоду од 07-14 h.**

 Привредни субјект : Датум:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_