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Предмет јавне набавке  у отвореном поступку број: 1802-07-10/26 je јавна  набавка-добра- ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница која обухвата:


	Р.б.
	Назив артикла
1
	Јединица мере
2
	Количина
3

	
1.
	
ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАН 150 L, ИНДИРЕКТНО ГРЕЈАЊЕ-НОВ
 
       Радна површина израђена из једног комада нерђајућег челика АISI 304 20/10 са scotch брите завршном обрадом. Радна површина са заобљеном предњом ивицом. Ивице страница под правим углом за савршено слагање линије.         Управљачка плоча једноставно се скида ради лакшег чишћења и одржавања. Ергономски обликован систем управљања. Дугмад на управљачкој плочи израђена од чврсте пластике отпорне на топлину. Корито казана капацитета 150 Л. Унутрашње дно посуде корита израђено од нерђајућег челика АISI 316. Дно с нагибом према испусту с растављивом славином 2''. Цедило казана. Поклопац казана са шарниром с опругама, израђен од нерђајућег челика, који
задржава поклопац у жељеном положају. На поклопцу причвршћена ергономска ручка. Дупликатор са сигурносном групом с манометром и одзрачним вентилом. Пуњење дупликатора преко славине смештене на управљачкој плочи. Пуњење казана преко славине смештене на радној површини.
Славина за контролу нивоа воде 3/8'' смештена на управљачкој плочи. Грејање помоћу електричних грејача, укупне снаге 2x9,0kW, смештених испод корита. Регулација температуре преко термостата у подручју 47°-110°C. Црвена сигнална лампица смештена на управљачкој плочи сигнализира рад грејача. Спољашње странице израђене од нерђајућег челика са scotch брите завршном обрадом. Ноге
израђене од АISI 304 с регулацијом висине од 50mm.
• Укупна прикључна снага: 18,0kW
• Прикључак топле и хладне воде: R 1/2"
• Ел. прикључак: 400V 3N 50Hz
Инсталациони подаци:
Хладна вода: 1/2"
Топла вода: 1/2"
Дим: 800x930x875 mm
 

	ком
	1

	
2.
	

ПЛИНСКИ КАЗАН, ИНДИРЕКТНО ГРЕЈАЊЕ, 150L-НОВ
 
       Радна површина израђена из једног комада нерђајућег челика АISI 304 20/10 са scotch брите завршном обрадом.       Радна површина са заобљеном предњом ивицом. Ивице страница под правим углом за савршено слагање линије. Управљачка плоча једноставно се скида ради лакшег чишћења и одржавања. Ергономски обликован систем управљања. Дугмад на управљачкој плочи израђени од чврсте пластике отпорне на топлину. Корито казана капацитета 150L. 
     Унутрашње дно посуде казана израђено од нерђајућег челика АISI 316. Дно с нагибом према испусту с растављивом славином 2''. Цедило казана. 
     Поклопац казана са шарниром с опругама, израђен од нерђајућег челика, који задржава поклопац у жељеном положају. На поклопцу причвршћена ергономска ручка. Дупликатор са сигурносном групом с манометром и одзрачним вентилом. 
     Пуњење дупликатора преко славине смештене на управљачкој плочи. Пуњење казана преко славине смештене на радној површини. Славина за контролу нивоа воде 3/8'' смештена на управљачкој плочи. 
    Грејање помоћу два инокс штапна пламеника, сваки снаге 12,0kW, смештена испод корита. 
    Паљење пламеника преко пиезо упаљача са заштитном капицом и уграђене свећице.
     Регулација снаге преко плинског вентила. 
     Спољашње странице израђене од нерђајућег челика са scotch брите завршном обрадом. 
     Ноге израђене од АISI 304 с регулацијом висине од 50mm.
• Притисак гаса:
текући гас 3000 Pа
земни гас 2000 Pа
• Прикључна снага гаса: 24,0kW
• Прикључак гаса: R 1/2"
• Прикључак топле и хладне воде:R 1/2"
• Ел. прикључак: 230V 50Hz; 0,2kW
Дим: 800x930x875 mm
Инсталациони подаци:
Гас: 24kW 1/2"
Хладна вода: 1/2"
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3.
	ПЛАНЕТАРНИ МИКСЕР 10 ЛИТ.-НОВ
 
Планетарни миксер намењен је у првом реду припреми лаких теста, теста за палачинке, мућењу шлага, јаја као и припреми теста за пице,колаче...
Mиксер се испоручује са три додатка:мућкалица, кука и „Г“ палета.
Inox посуда у којој се врши мешање се скида ради бржег и
једноставнијег чишћења.
Запремина посуде: 10 литара
Димензије машине: 360/440x345/500x630 mm
Укупна снага: 450W
3 брзине
Тежина: 40 kg
	ком
	1

	4.
	ТЕРМОС 15 ЛИТ.-НОВ

  Сви елементи термоса осим полиетиленског међупоклопца и доње гумене    карике,  су израђени од киселоотпорног нерђајућег челика 18/10 АISI 304.
 За израду  термоса се користе лимови дебљине 1 mm и шипкасти материјал фи 0,8 – 1 mm.
 Сваки термос има полиетиленски међупоклопац са вентилом за дихтовање, који није механички везан за саму посуду , те се може скидати. 
 Термос има гумену  карику на доњем делу спољашње оплате, која спречава клизање посуде при  транспорту, омогућује ређање посуда једну на другу ради  уштеде простора и  
спречава оштећења услед евентуалног испуштања и пада посуде.
 Термос има три копче за затварање и три ручке за ношење – две су на спољној  оплати, а једна на поклопцу.
ДИМЕНЗИЈЕ:
Запремина:       15 lit.
Ширина:           340 mm
Висина:            340 mm  

	ком
	29

	5.
	ПОСЛУЖАВНИК  РФ-НОВ
      Послужавник рф је са 6 удубљења – место за 4 чиније и 2 тацне
ДИМЕНЗИЈЕ:
 42,3x32,3 cм  
	ком
	5

	6.
	                                ТЕРМОС 5 ЛИТ.-НОВ 
      Сви елементи термоса осим полиетиленског међупоклопца и доње гумене    карике  су израђени од киселоотпорног нерђајућег челика 18/10 AISI 304. За израду  термоса се користе лимови дебљине 1 mm и шипкасти материјал fi 0,8 – 1 mm.
             Сваки термос има полиетиленски међупоклопац са вентилом за дихтовање, који није  механички везан за саму посуду , те се може скидати. Термос има гуменe    карику на доњем делу спољашње оплате, која спречава клизање посуде при транспорту, омогућује ређање посуда једну на другу ради  уштеде простора и   спречава оштећења услед евентуалног испуштања и пада посуде. Термос има три копче за затварање и три ручке за ношење – две су на спољној  оплати, а једна на поклопцу.
        ДИМЕНЗИЈЕ:   
                         Запремина:       5  lit.
                         Ширина:               260 mm
                         Висина:              235 mm 
	ком
	1




Напомена:
·   Понуђач је обавезан да уз понуду достави каталог, каталошки лист или проспект произвођача понуђене опреме са сликом и детаљним техничким карактеристикама  из којих наручилац на несумњив начин може утврдити техничке карактеристике понуђених добара за позиције 1 и 2. Уколико је проспекат на страном језику треба доставити превод на српски језик. 
· Понуђач је обавезан да достави узорак за позицију 4.-термос 15 л. и позицију 5.- послужавник рф,видно обележен број ЈН,број позиције и назив понуђача
· Уколико понуђач не достави захтевано, понуда ће се сматрати неодговарајућом тј.неприхватљивом. 
· Карактеристике и  квалитет  понуђених добара, која се испоручују, морају у свему одговарати назначеним  карактеристикама и квалитету садржаним у техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, у складу са  обавезујућим  стандардима и принудним прописима за ту врсту добара.
·    Понуђач мора имати сервисну службу која реагује на позив у року од 24 часа од писмене пријаве квара Наручиоца на мејл адресу Понуђача. Расположивост сервисера 6 (шест) дана у недељи. (понедељак-субота).  Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу на меморандуму понуђача, да ће одржавати и сервисирати у гарантном року понуђена добра оригиналним резервним деловима као и то да гарантује набавку оригиналних делова и сервис  7. година од истека гаранције и да  ће обезбедити упутство за употребу предметног добра конкретне јавне набавке и обучити особље за рад са предметним добрима конкретне јавне набавке.





  Датум 					              Понуђач   
_____________________________			________________________________
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