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1.
	ЕЛЕКТРИЧНИ КАЗАН 150 L, ИНДИРЕКТНО ГРЕЈАЊЕ-НОВ
 
       Радна површина израђена из једног комада нерђајућег челика АISI 304 20/10 са scotch брите завршном обрадом. Радна површина са заобљеном предњом ивицом. Ивице страница под правим углом за савршено слагање линије.         Управљачка плоча једноставно се скида ради лакшег чишћења и одржавања. Ергономски обликован систем управљања. Дугмад на управљачкој плочи израђена од чврсте пластике отпорне на топлину. Корито казана капацитета 150 L. Унутрашње дно посуде корита израђено од нерђајућег челика АISI 316. Дно с нагибом према испусту с растављивом славином 2''. Цедило казана. Поклопац казана са шарниром с опругама, израђен од нерђајућег челика, који
задржава поклопац у жељеном положају. На поклопцу причвршћена ергономска ручка. Дупликатор са сигурносном групом с манометром и одзрачним вентилом. Пуњење дупликатора преко славине смештене на управљачкој плочи. Пуњење казана преко славине смештене на радној површини.
Славина за контролу нивоа воде 3/8'' смештена на управљачкој плочи. Грејање помоћу електричних грејача, укупне снаге 2x9,0kW, смештених испод корита. Регулација температуре преко термостата у подручју 47°-110°C. Црвена сигнална лампица смештена на управљачкој плочи сигнализира рад грејача. Спољашње странице израђене од нерђајућег челика са scotch брите завршном обрадом. Ноге израђене од АISI 304 с регулацијом висине од 50mm.
• Укупна прикључна снага: 18,0kW
• Прикључак топле и хладне воде: R 1/2"
• Ел. прикључак: 400V 3N 50Hz
Инсталациони подаци:
Хладна вода: 1/2"
Топла вода: 1/2"
Дим: 800x930x875 mm
	

ком
	

1
	
	
	
	

	
2.
	ПЛИНСКИ КАЗАН, ИНДИРЕКТНО ГРЕЈАЊЕ, 150L-НОВ
 
       Радна површина израђена из једног комада нерђајућег челика АISI 304 20/10 са scotch брите завршном обрадом. Радна површина са заобљеном предњом ивицом. Ивице страница под правим углом за савршено слагање линије. Управљачка плоча једноставно се скида ради лакшег чишћења и одржавања. Ергономски обликован систем управљања. Дугмад на управљачкој плочи израђени од чврсте пластике отпорне на топлину. Корито казана капацитета 150L. 
     Унутрашње дно посуде казана израђено од нерђајућег челика АISI 316. Дно с нагибом према испусту с растављивом славином 2''. Цедило казана. 
     Поклопац казана са шарниром с опругама, израђен од нерђајућег челика, који задржава поклопац у жељеном положају. На поклопцу причвршћена ергономска ручка. Дупликатор са сигурносном групом с манометром и одзрачним вентилом. 
     Пуњење дупликатора преко славине смештене на управљачкој плочи. Пуњење казана преко славине смештене на радној површини. Славина за контролу нивоа воде 3/8'' смештена на управљачкој плочи. 
    Грејање помоћу два инокс штапна пламеника, сваки снаге 12,0kW, смештена испод корита. 
    Паљење пламеника преко пиезо упаљача са заштитном капицом и уграђене свећице.
     Регулација снаге преко плинског вентила. 
     Спољашње странице израђене од нерђајућег челика са scotch брите завршном обрадом. 
     Ноге израђене од АISI 304 с регулацијом висине од 50mm.
• Притисак гаса:
текући гас 3000 Pа
земни гас 2000 Pа
• Прикључна снага гаса: 24,0kW
• Прикључак гаса: R 1/2"
• Прикључак топле и хладне воде:R 1/2"
• Ел. прикључак: 230V 50Hz; 0,2kW
Дим: 800x930x875 mm
Инсталациони подаци:
Гас: 24kW 1/2"
Хладна вода: 1/2"
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	3.
	ПЛАНЕТАРНИ МИКСЕР 10 ЛИТ.-НОВ
 
Планетарни миксер намењен је у првом реду припреми лаких теста, теста за палачинке, мућењу шлага, јаја као и припреми теста за пице,колаче...
Mиксер се испоручује са три додатка:мућкалица, кука и „Г“ палета.
Inox посуда у којој се врши мешање се скида ради бржег и једноставнијег чишћења.
Запремина посуде: 10 литара
Димензије машине: 360/440x345/500x630 mm
Укупна снага: 450W
3 брзине
Тежина: 40 кг
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	4.
	ТЕРМОС 15 ЛИТ-НОВ

  Сви елементи термоса осим полиетиленског међупоклопца и доње гумене    карике,  су израђени од киселоотпорног нерђајућег челика 18/10 АISI 304.
 За израду  термоса се користе лимови дебљине 1 mm и шипкасти материјал фи 0,8 – 1 mm.
 Сваки термос има полиетиленски међупоклопац са вентилом за дихтовање, који није механички везан за саму посуду , те се може скидати. 
 Термос има гумену  карику на доњем делу спољашње оплате, која спречава клизање посуде при  транспорту, омогућује ређање посуда једну на другу ради  уштеде простора и спречава оштећења услед евентуалног испуштања и пада посуде.
 Термос има три копче за затварање и три ручке за ношење – две су на спољној  оплати, а једна на поклопцу.
ДИМЕНЗИЈЕ:
Запремина:       15 lit.
Ширина:           340 mm
Висина:            340 mm  
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	5.
	ПОСЛУЖАВНИК  РФ-НОВ
      Послужавник рф је са 6 удубљења – место за 4 чиније и 2 тацне
ДИМЕНЗИЈЕ:
 42,3x32,3 cm  
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	6.
	ТЕРМОС 5 ЛИТ.- НОВ
Сви елементи термоса осим полиетиленског међупоклопца и доње гумене    карике  су израђени од киселоотпорног нерђајућег челика 18/10 AISI 304. За израду  термоса се користе лимови дебљине 1 mm и шипкасти материјал fi 0,8 – 1 mm.
             Сваки термос има полиетиленски међупоклопац са вентилом за дихтовање, који није  механички везан за саму посуду , те се може скидати. Термос има гуменe    карику на доњем делу спољашње оплате, која спречава клизање посуде при транспорту, омогућује ређање посуда једну на другу ради  уштеде простора и   спречава оштећења услед евентуалног испуштања и пада посуде. Термос има три копче за затварање и три ручке за ношење – две су на спољној  оплати, а једна на поклопцу.
  ДИМЕНЗИЈЕ:   
    Запремина:   5  lit.
    Ширина:    260 mm
    Висина:     235 mm 
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	УКУПНА ВРЕДНОСТ:
 СА  УРАЧУНАТИМ  ТРОШКОВИМА ИСПОРУКЕ, МОНТАЖЕ И ОБУКЕ:
	
	
	


· Понуђеним ценама привредни субјект  тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у реализацији набавке.
· 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
1) У колони 4 – уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ-а.
2) У колони 5- уписати јединичну цену добра са ПДВ-ом.
3) У колини 6- уписати укупну вредност  из  понуде  без ПДВ-а.
4) У колони 7- уписати укупну вредност са ПДВ-ом.

	Укупна вредност без ПДВ-а (уписује се укупна вредност без ПДВ-а  из образца структуре цена) 
_______________________________;


	Укупна вредност са  ПДВ-ом (уписује се укупна вредност са ПДВ-ом  из  образца структуре цена) 
______________________________;


	Важност понуде:_____________дана ( не може бити краћи  од 60 дана од дана отварања понуда)

	Рок испоруке:  : 15 дана од дана потписивња уговора са изабраним понуђачем.

	Рок  и начин плаћања: у року  од 45  дана од дана уредно примљене фактуре;

	Гарантни рок:_________ ( Минимум 2 године од дана примопредаје добара). 


  



Датум 					                              Понуђач   
_____________________________			________________________________
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