***Образац -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_,од\_\_\_\_\_\_2020.г.за **јавну набавку у отвореном поступку- радови, број: 1350-03-01/20- Jавнa набавкa у отвореном поступку - радова *–* КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА –Реконструкција и санација купатила за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚**.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО**  |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.*

***ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**Образац понуде:**

**Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку у отвореном поступку - радова, број: . 1350-03-01/20- Jавнa набавкa у отвореном поступку радова *–* КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА –Реконструкција и санација купатила за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚ Др Никола Шуменковић‚‚Стамница.**

|  |
| --- |
| *Укупна вредност без ПДВ-а (уписује се укупна вредност без ПДВ-а из образца структуре цена)* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* |
| *Укупна вредност са ПДВ-ом (уписује се укупна вредност са ПДВ-ом из образца структуре цена)* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;* |
| ***Рок за извођење радова : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарских дана (не дужи од 90 календарских дана) од дана почетка радова.*** |
| ***Рок плаћања: Плаћање се врши на рачун Извршиоца у року од 45 дана од дана приjema фактуре , а на основу одрађеног записника и примопредаје извршених радова.*** |
| ***Гарантни рок на изведене радове: \_\_\_\_\_\_ године (не краћи од 2 године), рачунајући од дана примопредаје радова.*** |
| ***Место радова је: Седиште наручиоца;*** |
| *Важност понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана (* ***не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда****);* |

***Образац - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б.** | **Назив****1** | **јед.****мере****2** | **количина****3** | **Цена без ПДВ-а****4** | **Цена са ПДВ-ом****5** | **Укупно без ПДВ-а****6 = ( 3X4)** | **Укупно са ПДВ-ом****7= (3X5)** |
| **1.** | **Радови на припреми, рушењу и деомнатажи:** |
| **1.1** | Разбијање дела постојећег АБ пода од бетона дебљине 12 cm у ширини од око 80 cm дуж постојеће трасе канализације због замене постојећих ПВЦ цеви, цевима већег пречника. Разбијање делова се ради само у купатилима приземља.После разбијања пода, пзвршити ископ и вађење постојећих канализационих цеви, а сав ископни материјал и шут утоварити и одвести на депонију до 15 km удаљености. Обрачун по м². | м² | 8 |  |  |  |  |
| **1.2** | Пажљива демонтажа унутрушњих дрвених врата (врата и надсветло). Обрачун по комаду врата са изношењем шута и одвозом на депонију коју одреди надзорни орган удаљену до 25km | ком | 4 |  |  |  |  |
| **1.3** | Обијање постојећег продужнног или кречног малтера са унутрашњих зидова санитарних просторија за кориснике и зидова у собаама корисника који се граниче са санитарним чвором. Обијање извршити по целој висини зидова са изношењем шута из просторије и одвозом на депонију коју одреди надзорни орган, удаљену до 25km. Обрачун по m2 обијене површине.  | m2 | 380 |  |  |  |  |
| **1.4** | Демонтажа санитарних елемената, вц шоља, када, тушева лавабоа, славина, бојлера, металних преграда и сл. Демонтирану санитарију и опрему предати инвеститору. Обрачун по комаду.  | ком | 32 |  |  |  |  |
| **1.5** | Обијање подне цементне кошуљице заједно са керамичким плочицама са изношењем шута и одвозом на депонију коју одреди надзорни орган , удаљену до 25 km. Обрачун по m2 пола. | m2 | 98 |  |  |  |  |
| **1.6** | Обијање зидних керамичких плочица са изношењем шута о одвозом на депонију коју одреди надзорни орган, удаљену до 25км. Обрачун по m2 обијене површине.  | m2 | 230 |  |  |  |  |
| **1.7** | Демонтажа спуштеног плафона са челичном под-конструкцијом, типа "хантер даглас". Обрачун по m2 површине.  | m2 | 50 |  |  |  |  |
| **Укупни радови на припреми и рушењу:** |  |  |  |
| **2.** | **Земљани радови:** |
| **2.1** | Убацивање песка у ров испод, око и изнад канализационих цеви са набијањем, минималне дебљине, испод и изнад цеви 10cm. Обрачун по m³. | m³ | 2.40 |  |  |  |  |
| **2.2** | Затрпавање рова шљунком са квашењем и пажљивим сабијањем. Обрачун по m³. | m³ | 5.60 |  |  |  |  |
| **Укупно земљани радови:** |  |  |  |
| **3.** | **Зидарски радови и бетонски радови:** |
| **3.1** | Обрада отвора-шпалетни око врата и прозора продужним малтером размере 1:3. Обрачун по ml  шлица | ml | 70 |  |  |  |  |
| **3.2** | Малтерисање зидова продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја. Минимлана дебљина малтера је 2 cm. Обрачун по m2 | m2 | 380 |  |  |  |  |
| **3.3** | Равнање зидова танкослојним гипсмалтером, ојачано мрежицом-глатовање. Обрачун по m2 | m2 | 380 |  |  |  |  |
| **3.4** | Израдити лаку а.б.плочу , цементну кошуљицу-иберцуг као подлогу за керамичке плочице, дебљина кошуљице d=6cm од цементног малтера у размери 1:3. Обрачун по m2 површине. | m2 | 98 |  |  |  |  |
| **3.5** | Испорука и монтажа минералног и касетног спуштеног плафона са челичном подконструкцијом типа "Армстронг" од влаго и ватроотпорних плоча. Обрачун по m2 површине. | m2 | 219 |  |  |  |  |
| **3.6** | Ситни зидарски радови: поправке на објекту после замене столарије, лимарских радова и остали грађевински радови обухваћени пројектом. Обрачун паушално. | пауш. | 1 |  |  |  |  |
| **3.7** | Набавка, транспорт и уградња бетона МБ 30, са постављањем арматурне мреже Q188, на деловима подне плоче у купатилима приземља. Обрачун по m2 . | m2 | 8 |  |  |  |  |
| **3.8** | Набавка материјала и санација влаге у зидовима ињектирањем хемијског средства (Sika Mur Injecto Cream или слично) у два хоризонтална реда. Уколико је неопходно омалтерисати зидове Sikalite малтером или одговарајућим , како би влага могла да испари. Обрачун по ml. | ml | 30 |  |  |  |  |
| **3.9** | Набавка, транспорт и монтажа унутрашње канализације пречника 150 mm ПВЦ цеви са свим спојним материјалом . Обрачун по ml . | ml | 8 |  |  |  |  |
| **Укупно зидарски и бетонски радови:** |  |  |  |
| **4.** | **Изолатерски радови:** |
| **4.1** | Израда хидро изолације мокроиг чвора, преко бетонске подлоге, двокомпонентиним поломерним материјалом Изолит ПОЛИФЛЕХ или еквивалентно на припремљену бетонску подлогу. Подлогу припремити разливањем самонивелирајуће масе у слоју од цца 3mm. На споју са зидом изолацију подићи 10-12 cm уз зид. Обрачун по m2 изведене хидроизолације. | m2 | 98 |  |  |  |  |
| **Укупно изолатерски радови:** |  |  |  |
| **5.** | **Грађевинска столарија:** |
| **5.1** | Израда, превоз и монтажа унутрашњих врата са надсветлом од алуминијумских профила "АЛУМИЛ" или еквивалент. Испуна од сендвич панела d=24 mm, надсветло флет двоструко стакло 4+16+4. Димензије 1.00/2.60 m. Обрачун по комаду | ком. | 4 |  |  |  |  |
| **5.2** | Израда превоз и монтажа унутрашњих врата на преградама од тушева и ВЦ кабина од алуминијмских профила "АЛУМИЛ" или еквивалент. Испуна од сендвич панела d=24mm. Димензије 1.00/1.70m Обрачун по комаду. | ком. | 16 |  |  |  |  |
| **Укупно грађевинска столарија:** |  |  |  |
| **6.** | **Керамичарски радови:** |
| **6.1** | Облагање подова подним неклизајућим керамичким плочицама прве класе димензија 30х30 cm. Обрачун по м2 . | m2 | 98 |  |  |  |  |
| **6.2** | Облагање зидова купатила керамичким плочицама прве класе димензија 30х30 cm. | m2 | 230 |  |  |  |  |
| **Укупно керамичарски радови:** |  |  |  |
| **7.** | **Молерско фарбарски радови:** |
| **7.1** | Заштита свих површина пре молерско фарбарских радова фолијом и молерским тракам. Обрачун по m2 . | m2 | 103 |  |  |  |  |
| **7.2** | Бојење зидова диспрезивном бојом преко припремљене подлоге до половине висине. Ценом су обухваћене и шпалетне обрачун по m2. | m2 | 77 |  |  |  |  |
| **7.3** | Бојење парпета зидова водоперивом бојом преко припремљене подлоге. Ценом су обухваћене и шпалетне. Обрачун по m2 . | m2 | 77 |  |  |  |  |
| **Укупно молерско-фарбарски радови:** |  |  |  |
| **8.** | **Санитарни радови:** |
| **8.1** | ВЦ шоље беле боје са водоктлићем и покретним рукохватима за инвалиде са обе стране. Обрачун по комаду. | ком | 11 |  |  |  |  |
| **8.2** | Туш каде са батеријом, са покретним рукохватима и конзолном седељком фиксираном на зид. Обрачун по комаду. | ком | 8 |  |  |  |  |
| **8.3** | Умиваоници дим. 60х50 cm, беле боје са батеријом и ојачаним носачима прилагођено лицима ометеним у развоју. Обрачун по комаду. | ком | 12 |  |  |  |  |
| **8.4** | Испитивање новопостављених санитарних уређаја. | пауш. | 4 |  |  |  |  |
| **Укупно санитарни радови:** |  |  |  |
| **9.** | **Разни радови:** |
| **9.1** | Израда преграда у купатилима од алуминијумских профила са испуном лексан плочама d=10 mm. Обрачун по m2. | m2 | 32 |  |  |  |  |
| **9.2** | Набавка, транспорт и монтажа лед светиљки за купатила (отпорност на влагу) за „Armstrong“ плафон. Обрачун по комаду. | ком. | 16 |  |  |  |  |
| **Укупно разни радови:** |  |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:** |  |  |  |

***Укупна вредност свих изведенех радова без ПДВ-а***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

***Укупна вредност свих изведенех радова са ПДВ-ом***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*