***ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА***

**Предмет јавне набавке у отвореном поступку број:** **1556-08-07/21je јавна набавка-добра- ОПРЕМА ЗА ВЕШЕРНИЦУ** Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница која обухвата:

|  |  |
| --- | --- |
| Редни број | Предмет Набавке |
| 1. | Машина за прање веша: -тип грејања: електрично;-капацитет пуњења : 18-20 kg сувог веша;-брзина бубња при центрифугирању: минимум 980 ob/min;-фактор G: 400;-Када и бубањ од нерђајућег челика AISI304;-Управљање машином је преко микропроцесора;-Аутоматски систем вагања који детектује количину веша убаченог у машину и користи само неопходну количину људских ресурса и на тај начин смањује време прања и потрошњу;-Дисплеј са битним параметрима прања на српском језику;-Једноставан, модеран и интерактиван интерфејс намањен за пет нивоа корисника;-Могућност креирања конторлног сиситема конектованог преко Wi-Fi-a na Cloud;-Запремина бубња: минимум 180 dm³;-Пречник врата: минимум 460 mm;-Потрошња воде по циклусу (за 100% номиналног капацитета) максимум 154 l;-Прукључак струје: 400 V/3N/50-60 Hz;-Укупна снага максимум 21,36 kW;-Димензије (ŠxDxV): 970x940x1460мм +/-2%;-Нето тежина: 385 kg +/-2%;-Ниво буке: до 65 dB;-Код израде машине морају бити задовољени стандарди: ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015; |
| 2. | Машина за сушење веша:-тип грејања: електрично;-Капацитет пуњења: 15-17 kg веша по пуњењу;-Запремина бубња: минимум 300dm³-Пречник и дубина бубња: Ø 0761-660мм +/- 20%;-Отвор врата (стаклена врата): минимум Ø 612 mm;-Електронски програматор са 35 подесивих циклуса. 10 циклуса је већ подешено.-Користи технологију инвертера, са могућношћу промене свих параметра сушења, од брзине бубња до температуре и тајминга, директно са тастатуре и током циклуса;-Аутоматска промена смера окретања бубња путем инвертера;-Систем директног преноса снаге уместо каишева;-Бубањ од INOХ-а;-Прикључни напон; 400V/3N/50Hz;-Укупна снага: 12,50 kW +/- 2%;-Димензије (ŠxDxV): 795х970х1290mm +/- 2%;-Нето тежина: 134 kg +/- 2%;-Ниво буке: 64 dB;-Код израде машине морају бити задовољени стандарди: ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 |

***Напомена:***

*Карактеристике и квалитет понуђених добара, која се испоручују, морају у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету садржаним у техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, у складу са обавезујућим стандардима и принудним прописима за ту врсту добара.*