***ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА***

**Предмет јавне набавке у отвореном поступку број:** **1779-08-06/25 je јавна набавка-добра- Нови намештај за смештај корисника за потребе** Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница која обухвата:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив артикла**  **1** | **Јед. мере**  **2** | **Количина**  **3** |
| 1. | **• Трпезаријске столице**  Карактеристике:  - Металне конструкције у црној пластлфикацили, седиште и наслон тапацирани у еко кожи у боји по избору наручиоца  - Носивост столице 120 кг.  - Димензија 180/80/75 цм.  Столице морају бити чврсте и удобне. | ком | 149 |
| 2. | **• Мултифункционална столица**  Карактеристике:  - Тапацирана са повишеним наслоном за главу  - са 4 точка (минимум 125mm) са две нагазне кочнице чијим притиском било које од две кочнице се блокирају сви точкови (централна кочница)  - Попречна шипка (ручка) на наслону леђа која служи за гурање.  - Наслон леђа подесив по углу повлачењем механизма који се налази на попречној шипки на наслону леђа  - Додатне тапациране, подешавајуће потпоре за боље држање корисника (обострано бочно, изнад наслона за руке)  - Наслон за руке подесив по висини, минимум 25 cm  - Припадајући сто од тврде пластике (ради дезинфекције) који се може лако монтирати и подешавати по дубини  - Укупна ширина 70 cm  - Укупна дужина 80 cm  - Укупна висина 135 цм ±2 цм  - Ширина седалног дела 55 cm ±2 cm  - Висина седишта 55 cm ±2 cm  - Могућност подешавања угла седалног дела минимун 10°  - Дубина седишта 50 cm ±2 cm  - Висина наслона леђа минимум 80 cm  - Тежина максимум 35 kg  - Минималан услов за носивост колица 140 kg | ком | 1 |
| 3. | **• Столица са функцијом асистенције при устајању**  Карактеристике:  - Укупна ширина 60±3 цм  - Ширина седалног дела 50 ±3 cm  - Teжина максимално 10 кг  - Наслон и седални део испуњени сунђером (пеном), густине ХР30-35Кг/м3  - Наслон и седиште пресвучени еко-кожом ,еко кожа антибактеријска, ватроотпрона (на цигаре и шибице, стандард ЕN 1021-1/2), водоотпорна и резистентна на урин.  - Столица мора да поседује асистенцју при устајању и седању у виду амортизера постављеног испод седалног дела | ком | 1 |

***Напомена:***

* *Понуђач је у обавези да путем портала достави* *каталог производа или проспект или флајер издат од стране произвођача или да достави линк адресе сајта произвођача из којих наручилац на несумљив начин може утврдити техничке карактеристике понуђених добара.*
* *Понуђач је у обавези да до 29.09.2025.г. до 10 сати ( дан отварања понуда) на адресу наручиоца - Дом за децу и лица ометена у развоју “Др Никола Шуменковић“ Стамница,Српских Владара број 83. село Стамница, 12300 Петровац на Млави, достави по* ***један узорак*** *за ставку под бројем 3. из обрасца структуре цена и техничке спецификације – Столица са функцијом асистенције при устајању. Узорак се доставља упакован у пакету са спецификацијом и назначеним редним бројем из обрасца структуре цене и техничке спецификације . Узорак се може доставити сваким радним даном од 07 до 14 сати. У случају да понуђач не достави тражени узорак , понуда таквог понуђача ће бити одбијена као неприхватњива.*
* *Понуђач је у обавези да уз понуду путем портала достави технички лист за Столицу са функцијом асистенције при устајању као доказ да је еко кожа антибактеријска, ватроотпрона (на цигаре и шибице, стандард ЕN 1021-1:2015), водоотпорна и резистентна на урин.*
* *Карактеристике и квалитет понуђених добара, која се испоручују, морају у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету садржаним у техничкој спецификацији и Обрасцу структуре цене, у складу са обавезујућим стандардима и принудним прописима за ту врсту добара.*

Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_