***Образац - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

За јавну набавку у отвореном поступку број: **1919-10-08/25 -радова- Радови на реконструкцији и санацији у II павиљону – " Радови на текућим поправкама и одржавању у II Павиљону"** за потребе Дома за децу и лица ометена у развоју‚‚Др Никола Шуменковић‚‚ Стамница

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.Б.** | **Назив/опис радова**  **1** | **Јед.мере**  **2** | **Количина**  **3** | **Цена без ПДВ-а**  **4** | **Цена са ПДВ-ом**  **5** | **Укупно без ПДВ-а**  **6 = ( 3X4)** | **Укупно са ПДВ-ом**  **7= (3X5)** |
| **1.** | Реконструкција кровног покривача замена напрслих црепова до 30% (укупна површна кровног покривача 200 м² ) и уградња жљебњака у малтеру | м² | 200 |  |  |  |  |
| **2.** | Замена иструлеле дрвене ламперије на стреји крова и на тераси испред улаза у павиљон. Замена подразумева демонтажу/скидање старе ламперије и постављање /уградњу нових ОСБ табли (9 мм) као и фарбање ОСБ табли и стубова на тераси ,сандолином. | м² | 100 |  |  |  |  |
| **3.** | Демонтажа старих и уградња нових пластифицираних хоризонталних и вертикалних олука и окапницама и ветар лајсне по метру дужном | м | 100 |  |  |  |  |
| **4.** | Обијање оронулог малтера и старе фасаде на спољашњим зидовима и темељу објекта, санација спољашних зидова малтерисањем делова где је опао или је скинут стари малтер. Укупна димензија спољашњих зидова и темеља објекта је 200 м² | м² | 200 |  |  |  |  |
| **5.** | Уградња минералне подлоге на свим спољашним зидовима и уградња завршне фасаде (2мм ) у боји коју ће наручилац одабрати | м² | 200 |  |  |  |  |
| **6.** | Демонтажа старих унутрашњих врата  Обрачун по комаду | ком | 8 |  |  |  |  |
| **7.** | Обијање зидних и подних керамичких плочица у купатилима и у кухињи са изношењем шута . Обрачун по м² обијене површине. | м² | 190 |  |  |  |  |
| **8.** | Крпљење и санирање унутрашњих зидова и плафона и уградња акрилне подлоге | м² | 280 |  |  |  |  |
| **9.** | Глетовање у два слоја-шмирглање и фарбање унутрашњих зидова и плафона у боји коју наручилац изабере  Обрачун по м². | м² | 280 |  |  |  |  |
| **10.** | Фарбање зидова унутрашњих од пода до висине 1,5м уљаном бојом по избору наручиоца у два премаза  Обрачун по м² | м² | 100 |  |  |  |  |
| **11.** | Израда хидро изолације на зидовима и подовима оба купатила и кухиње. Хидро изолацију израдити од пода до висине 1,5м. Обрачун по м2 изведене хидроизолације | м² | 80 |  |  |  |  |
| **12.** | Набавка, транспорт и уградња шест унутрашњих алуминијумских врата Димензије 90x205 цм Обрачун по комаду. | ком | 6 |  |  |  |  |
| **13.** | Набавка, транспорт и уградња двоје унутрашњих алуминијумских врата Димензије 70x205 цм Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |
| **14.** | Набавка, транспорт и уградња једних спољних ПВЦ врата Димензије 100x125 цм Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |
| **15.** | Набавка, транспорт и уградња двоје унутрашњих алуминијумских врата Димензије 90x200 цм Обрачун по комаду. | ком | 2 |  |  |  |  |
| **16.** | Поправка већ постављених пвц прозора (4 ком)  Димензије 140x140 цм  Обрачун паушално. | паушално | 1 |  |  |  |  |
| **17.** | Пажљива демонтажа старих и набавка, транспорт и уградња нових ПВЦ прозора  Димензије 140 x140 цм Обрачун по комаду | ком | 5 |  |  |  |  |
| **18.** | Пажљива демонтажа старих и набавка, транспорт и уградња нових ПВЦ прозора  Димензије 120 x 80 цм Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
| **19.** | Облагање подова подним неклизајућим керамичким плочицама прве класе димензија 30 х30 cm и фуговање .  Обрачун по м² | м² | 130 |  |  |  |  |
| **20.** | Облагање зидова керамичким плочицама прве класе димензија 30 х 30 cm и фуговање .  Обрачун по м² | м² | 90 |  |  |  |  |
| **21.** | Набавка и уградња лед панела 60 x 60, јачине 24v на постојећим инсталационим местина | ком | 12 |  |  |  |  |
| **22.** | Уградња алуминијумске ламперије на плафону купатила.Боја ламперије по избору наручиоца  Обрачун по м² | м² | 15 |  |  |  |  |
| **23.** | Демонтажа старих и набавка и уградња нових умиваоника дим. 60 х 50 cm, беле боје са батеријом и ојачаним носачима прилагођено лицима ометеним у развоју. Обрачун по комаду. | ком. | 3 |  |  |  |  |
| **24.** | Демонтажа старе, набавка и уградња нове ВЦ шоље беле боје са казанчетом . Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |  |  |
| **25.** | Набавка и уградња 2 нове ВЦ шоље беле боје директно на довод воде са одговарајућим кугла вентилом(без казанчета) . Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
| **26.** | Набавка и уградња четири комада сливника за купатила 10 x10 цм  Обрачун по комаду | ком | 4 |  |  |  |  |
| **27.** | Набавка и уградња три једноручне туш батерије  Обрачун по комаду | ком | 3 |  |  |  |  |
| **28.** | Набавка и уградња свих потребних водоводних вентила | паушал | 1 |  |  |  |  |
| **29.** | Набавка и уградња 2 комада радијатора димензије  100 x 65 цм са вентилима  Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |  |  |
| **30.** | Фарбање 10 постојећих радијатора(100 x65 цм) | паушал | 1 |  |  |  |  |
| **31.** | Фарбање 100 м радијаторских цеви | паушал | 1 |  |  |  |  |
| **32.** | Замена 10 м црних цеви за грејање | м | 10 |  |  |  |  |
| **33.** | Чишћење објекта и одношење шута на депонију | паушал | 1 |  |  |  |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА:** | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |

*Привредни субјект мора да обухвати целокупну понуду са свим зависним и независним трошковима које*

*ће имати у току реализације исте. Извођач је дужан да при извођењу радова употреби материјал првокласног квалитета* ***.***

***УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ***

1. ***У колони 4 – уписати јединичну цену добра из понуде без ПДВ-а.***
2. ***У колони 5- уписати јединичну цену добра са ПДВ-ом.***
3. ***У колoни 6- уписати укупну вредност из понуде без ПДВ-а.***
4. ***У колони 7- уписати укупну вредност са ПДВ-ом.***

|  |
| --- |
| ***Укупна вредност без ПДВ-а (уписује се укупна вредност без ПДВ-а из образца структуре цена)***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*** |
| ***Укупна вредност са ПДВ-ом (уписује се укупна вредност са ПДВ-ом из образца структуре цена)***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*** |
| ***Рок за извођење радова : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** ***(не дужи од 30 календарских дана) од дана почетка радова.***  ***Извођач се обавезује да отпочне са извођењем радова након потписивања уговора обе уговорене стране и да радове изведе у року од 30 календарских дана (не дужи од 30 календарских дана) од дана почетка радова.*** |
| ***Рок плаћања :Авансно 50% од укупно уговорене цене, са ПДВ-ом, након обостраног потписивања уговора и предаје средства финансијског обезбеђења (меница за повраћај авансног плаћања и меница за испуњење уговорних обавеза и као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року). Наручилац ће аванс платити на основу авансног рачуна и достављања менице за авансно плаћање од стране извођача.***  ***Преостали износ у висини од 50 % од уговорене цене,са ПДВ-ом, биће плаћен у законском року, и то не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављеног рачуна од стране извођача, а по оконачању свих радова, што ће бити документовано Записником о квалитативном и квантитативном пријему радова.*** |
| ***Гарантни рок на изведене радове: \_\_\_\_\_\_ године (не краћи од 2 године), рачунајући од дана примопредаје радова.*** |
| ***Место радова је: Седиште наручиоца;*** |
| ***Важност понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана ( не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда);*** |

Извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним радовима у објекту, тј. да се не оштете делови других инсталација и објекта. Извођач радова одговоран је и сноси трошкове у колико услед немарности и нестручности оштети остале радове и инсталације објекта. Изабрани извођач даје гаранцију за исправност изведених радова у року који се одређује Уговором.

При извођењу радова морају бити примењене мере безбедности и здравља на раду (заштита на раду) за све раднике. а радови изведени стручном радном снагом и по важећим прописима и стандардима за предметну врсту радова.

***ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ***

Обилазак локације је пожељан (али не и обавезан) како би потенцијални Привредни субјект детаљно прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Заинтересовани потецнцијални Привредни субјект је дужан да свој обилазак најави писменим путем најкасније до **10.10.2025**.године на маил адресу: [posta@stamnicazavod.org.rs](mailto:posta@stamnicazavod.org.rs) или да поднесу захтев наручиоцу путем сандучета на нивоу поступка набавке. Приликом обиласка локације, потенцијалном Привредном субјекту биће издата потврда о обиласку исте, коју ће приложити уз понуду.

**Свим заинтересованим понуђачима обилазак локације биће омогућен**

**дана 13.10.2025.године у периоду од 07-14 h.**

Привредни субјект : Датум:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_